(module fasteda:USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -6.474) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1 (at 0.000 6.474) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(property "LCSC Part" "C165948")
	(pad B8 smd rect (at -1.75 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -1.25 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.75 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.25 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.25 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at 0.75 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 1.25 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 1.75 -2.47 0.00) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A1B12 smd custom (at -3.20 -2.47 0.00) (size 0.005 0.005) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.299923 0.649935)(xy 0.299923 -0.650088)(xy 0.299923 -0.650088)(xy -0.000076 -0.650088)(xy -0.000076 -0.650088)(xy -0.000076 -0.649935)(xy -0.000076 -0.649935)(xy -0.300050 -0.649935)(xy -0.300050 -0.649935)(xy -0.300050 0.650088)(xy -0.300050 0.650088)(xy -0.000051 0.650088)(xy -0.000051 0.650088)(xy -0.000051 0.649935)(xy -0.000051 0.649935)(xy 0.299923 0.649935)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad B1A12 smd custom (at 3.20 -2.47 0.00) (size 0.005 0.005) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.300152 -0.650088)(xy -0.300152 0.649884)(xy -0.300152 0.649884)(xy -0.000152 0.649884)(xy -0.000152 0.649884)(xy -0.000127 0.649884)(xy -0.000127 0.649884)(xy 0.299872 0.649884)(xy 0.299872 0.649884)(xy 0.299872 -0.650088)(xy 0.299872 -0.650088)(xy -0.000127 -0.650088)(xy -0.000127 -0.650088)(xy -0.000152 -0.650088)(xy -0.000152 -0.650088)(xy -0.300152 -0.650088)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad B4A9 smd custom (at 2.40 -2.47 0.00) (size 0.005 0.005) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.299872 0.649884)(xy 0.299872 -0.650088)(xy 0.299872 -0.650088)(xy -0.000127 -0.650088)(xy -0.000127 -0.650088)(xy -0.000152 -0.650088)(xy -0.000152 -0.650088)(xy -0.300152 -0.650088)(xy -0.300152 -0.650088)(xy -0.300152 0.649884)(xy -0.300152 0.649884)(xy -0.000152 0.649884)(xy -0.000152 0.649884)(xy -0.000127 0.649884)(xy -0.000127 0.649884)(xy 0.299872 0.649884)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad A4B9 smd custom (at -2.40 -2.47 0.00) (size 0.005 0.005) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.300076 0.650037)(xy 0.300076 -0.649935)(xy 0.300076 -0.649935)(xy 0.000051 -0.649935)(xy 0.000051 -0.649935)(xy 0.000051 -0.649910)(xy 0.000051 -0.649910)(xy -0.299898 -0.649910)(xy -0.299898 -0.649910)(xy -0.299898 0.650062)(xy -0.299898 0.650062)(xy 0.000127 0.650062)(xy 0.000127 0.650062)(xy 0.000127 0.650037)(xy 0.000127 0.650037)(xy 0.300076 0.650037)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 2 thru_hole oval (at 4.33 2.47 0.00) (size 1.200 1.800) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.799998 1.399997))
	(pad 1 thru_hole oval (at 4.33 -1.71 0.00) (size 1.200 2.000) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.799998 1.599971))
	(pad 4 thru_hole oval (at -4.33 -1.71 0.00) (size 1.200 2.000) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.799998 1.600022))
	(pad 3 thru_hole oval (at -4.33 2.47 0.00) (size 1.200 1.800) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.799998 1.399997))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.90 -1.21) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.90 -1.21) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "${KIPRJMOD}/C165948.3dshapes/USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12_1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)