(module fasteda:LED0603-FD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -4.000) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED0603-FD (at 0.000 4.000) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(property "LCSC Part" "C19171390")
	(pad 1 smd rect (at -0.85 0.00 -90.00) (size 1.000 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.85 0.00 -90.00) (size 1.000 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${KIPRJMOD}/C19171390.3dshapes/LED0603_Inf.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)