(module fasteda:COMM-TH_A000005 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -11.620) (layer F.SilkS))
	(fp_text value COMM-TH_A000005 (at 0.000 11.620) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(property "LCSC Part" "C19189484")
	(pad 1 thru_hole circle (at -17.78 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at -15.24 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 3 thru_hole circle (at -12.70 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 4 thru_hole circle (at -10.16 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 5 thru_hole circle (at -7.62 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 6 thru_hole circle (at -5.08 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 7 thru_hole circle (at -2.54 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.00 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 9 thru_hole circle (at 2.54 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 10 thru_hole circle (at 5.08 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 11 thru_hole circle (at 7.62 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 12 thru_hole circle (at 10.16 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 13 thru_hole circle (at 12.70 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 14 thru_hole circle (at 15.24 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 15 thru_hole circle (at 17.78 7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 17 thru_hole circle (at 15.24 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 18 thru_hole circle (at 12.70 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 19 thru_hole circle (at 10.16 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 21 thru_hole circle (at 5.08 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 22 thru_hole circle (at 2.54 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 23 thru_hole circle (at 0.00 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 24 thru_hole circle (at -2.54 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 25 thru_hole circle (at -5.08 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 26 thru_hole circle (at -7.62 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 27 thru_hole circle (at -10.16 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 28 thru_hole circle (at -12.70 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 29 thru_hole circle (at -15.24 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 30 thru_hole circle (at -17.78 -7.62 0.00) (size 1.600 1.600) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
)