(module fasteda:LED-TH_BD28.0-P5.08-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -4.000) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-TH_BD28.0-P5.08-RD (at 0.000 4.000) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(property "LCSC Part" "C54833")
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0.00 0.00) (size 2.200 2.200) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0.00 0.00) (size 2.200 2.200) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.999998))
	(fp_text user + (at 5.55 0.86 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "${KIPRJMOD}/C54833.3dshapes/LED-TH_BD28.0-H10.0-P5.08.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)