(module fasteda:SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0.000 -6.600) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (at 0.000 6.600) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(property "LCSC Part" "C7593")
	(pad 5 smd oval (at 1.90 -2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.63 -2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.90 -2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.90 2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.63 2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -1.90 2.60 0.00) (size 0.588 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${KIPRJMOD}/C7593.3dshapes/SOIC-8_L4.9-W3.9-H1.7-LS6.0-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)