(kicad_symbol_lib
  (version 20211014)
  (generator FastEDA)
  (symbol "A000005"
    (in_bom yes)
    (on_board yes)
    (property
      "Reference"
      "U"
      (id 0)
      (at 0 22.86 0)
    )
    (property
      "Value"
      "A000005"
      (id 1)
      (at 0 -22.86 0)
    )
    (property
      "Footprint"
      "A000005:COMM-TH_A000005"
      (id 2)
      (at 0 -25.40 0)
    )
    (property
      "Datasheet"
      "https://www.lcsc.com/datasheet/C19189484.pdf"
      (id 3)
      (at 0 -27.94 0)
    )
    (property
      "Manufacturer"
      "arduino"
      (id 4)
      (at 0 -30.48 0)
    )
    (property
      "MPN"
      "A000005"
      (id 5)
      (at 0 -33.02 0)
    )
    (property
      "LCSC Part"
      "C19189484"
      (id 6)
      (at 0 -35.56 0)
    )
    (property
      "ki_keywords"
      "Development Boards & Kits"
      (id 8)
      (at 0 -38.10 0)
    )
    (symbol "A000005_0_1"
      (pin unspecified line
        (at -8.89 17.78 0)
        (length 2.54)
        (name "TXI")
        (number "1")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 15.24 0)
        (length 2.54)
        (name "RXO")
        (number "2")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 12.70 0)
        (length 2.54)
        (name "RST")
        (number "3")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 10.16 0)
        (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "4")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 7.62 0)
        (length 2.54)
        (name "D2")
        (number "5")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 5.08 0)
        (length 2.54)
        (name "D3")
        (number "6")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 2.54 0)
        (length 2.54)
        (name "D4")
        (number "7")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -0.00 0)
        (length 2.54)
        (name "D5")
        (number "8")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -2.54 0)
        (length 2.54)
        (name "D6")
        (number "9")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -5.08 0)
        (length 2.54)
        (name "D7")
        (number "10")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -7.62 0)
        (length 2.54)
        (name "D8")
        (number "11")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -10.16 0)
        (length 2.54)
        (name "D9")
        (number "12")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -12.70 0)
        (length 2.54)
        (name "D10")
        (number "13")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -15.24 0)
        (length 2.54)
        (name "D11")
        (number "14")
      )
      (pin unspecified line
        (at -8.89 -17.78 0)
        (length 2.54)
        (name "D12")
        (number "15")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -17.78 180)
        (length 2.54)
        (name "D13")
        (number "16")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -15.24 180)
        (length 2.54)
        (name "3V3")
        (number "17")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -12.70 180)
        (length 2.54)
        (name "REF")
        (number "18")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -10.16 180)
        (length 2.54)
        (name "A0")
        (number "19")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -7.62 180)
        (length 2.54)
        (name "A1")
        (number "20")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -5.08 180)
        (length 2.54)
        (name "A2")
        (number "21")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -2.54 180)
        (length 2.54)
        (name "A3")
        (number "22")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 -0.00 180)
        (length 2.54)
        (name "A4")
        (number "23")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 2.54 180)
        (length 2.54)
        (name "A5")
        (number "24")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 5.08 180)
        (length 2.54)
        (name "A6")
        (number "25")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 7.62 180)
        (length 2.54)
        (name "A7")
        (number "26")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 10.16 180)
        (length 2.54)
        (name "5V")
        (number "27")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 12.70 180)
        (length 2.54)
        (name "RST")
        (number "28")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 15.24 180)
        (length 2.54)
        (name "GND")
        (number "29")
      )
      (pin unspecified line
        (at 8.89 17.78 180)
        (length 2.54)
        (name "VIN")
        (number "30")
      )
    )
  )
)