(kicad_symbol_lib
  (version 20211014)
  (generator FastEDA)
  (symbol "ESP32-C6_C5364646"
    (in_bom yes)
    (on_board yes)
    (property
      "Reference"
      "U"
      (id 0)
      (at 0 40.64 0)
    )
    (property
      "Value"
      "ESP32-C6_C5364646"
      (id 1)
      (at 0 -40.64 0)
    )
    (property
      "Footprint"
      "C5364646:QFN-40_L5.0-W5.0-P0.40-TL-EP3.3"
      (id 2)
      (at 0 -43.18 0)
    )
    (property
      "Datasheet"
      "https://www.lcsc.com/datasheet/C5364646.pdf"
      (id 3)
      (at 0 -45.72 0)
    )
    (property
      "Manufacturer"
      "ESPRESSIF(乐鑫)"
      (id 4)
      (at 0 -48.26 0)
    )
    (property
      "MPN"
      "ESP32-C6"
      (id 5)
      (at 0 -50.80 0)
    )
    (property
      "LCSC Part"
      "C5364646"
      (id 6)
      (at 0 -53.34 0)
    )
    (property
      "ki_keywords"
      "Microcontrollers (MCU/MPU/SOC)"
      (id 8)
      (at 0 -55.88 0)
    )
    (symbol "ESP32-C6_C5364646_0_1"
      (pin unspecified line
        (at -19.05 31.75 0)
        (length 2.54)
        (name "U0RXD")
        (number "30")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 29.21 0)
        (length 2.54)
        (name "U0TXD")
        (number "29")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 21.59 0)
        (length 2.54)
        (name "ANT")
        (number "1")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 15.24 0)
        (length 2.54)
        (name "CHIP_PU")
        (number "4")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 11.43 0)
        (length 2.54)
        (name "MTCK")
        (number "12")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 8.89 0)
        (length 2.54)
        (name "MTDI")
        (number "11")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 6.35 0)
        (length 2.54)
        (name "MTDO")
        (number "13")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 3.81 0)
        (length 2.54)
        (name "MTMS")
        (number "10")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -3.81 0)
        (length 2.54)
        (name "XTAL_32K_N")
        (number "7")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -6.35 0)
        (length 2.54)
        (name "XTAL_32K_P")
        (number "6")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -8.89 0)
        (length 2.54)
        (name "XTAL_N")
        (number "38")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -11.43 0)
        (length 2.54)
        (name "XTAL_P")
        (number "39")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -19.05 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_CLK")
        (number "32")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -21.59 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_CMD")
        (number "31")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -24.13 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_DATA0")
        (number "33")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -26.67 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_DATA1")
        (number "34")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -29.21 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_DATA2")
        (number "35")
      )
      (pin unspecified line
        (at -19.05 -31.75 0)
        (length 2.54)
        (name "SDIO_DATA3")
        (number "36")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -35.56 180)
        (length 2.54)
        (name "EP")
        (number "41")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -27.94 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO15")
        (number "27")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -25.40 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO13")
        (number "19")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -22.86 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO12")
        (number "18")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -20.32 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO11")
        (number "17")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -17.78 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO10")
        (number "16")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -15.24 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO9")
        (number "15")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -12.70 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO8")
        (number "14")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -10.16 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO3")
        (number "9")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -7.62 180)
        (length 2.54)
        (name "GPIO2")
        (number "8")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 -0.00 180)
        (length 2.54)
        (name "SPIWP")
        (number "22")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 2.54 180)
        (length 2.54)
        (name "SPIQ")
        (number "21")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 5.08 180)
        (length 2.54)
        (name "SPIHD")
        (number "24")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 7.62 180)
        (length 2.54)
        (name "SPID")
        (number "26")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 10.16 180)
        (length 2.54)
        (name "SPICS0")
        (number "20")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 12.70 180)
        (length 2.54)
        (name "SPICLK")
        (number "25")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 20.32 180)
        (length 2.54)
        (name "VDD_SPI")
        (number "23")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 22.86 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDPST2")
        (number "28")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 25.40 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDPST1")
        (number "5")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 27.94 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDA3P3")
        (number "3")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 30.48 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDA3P3")
        (number "2")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 33.02 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDA2")
        (number "40")
      )
      (pin unspecified line
        (at 19.05 35.56 180)
        (length 2.54)
        (name "VDDA1")
        (number "37")
      )
    )
  )
)